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Finition et entretien
Ce que vous vous engagez à refaire, et quand
Une finition n’est pas un produit, c’est un engagement dans le temps. Écrivez-le avant d’ouvrir le premier bidon.
La stratégie retenue
☐  Aucune finition : le bois vieillit naturellement, et je l’accepte
☐  Prégrisaillement : je réduis le contraste de la phase intermédiaire
☐  Lasure, saturateur ou peinture : je tiens une teinte et j’assume l’entretien
Le produit
Produit, fabricant et référence

Nombre de couches et préparation du bois demandée

Traitement exigé sur les chants coupés : oui / non, lequel

Conditions d’application : température et humidité

Entretien annoncé par le fabricant, en années

Faut-il poncer ou décaper avant reprise : oui / non

Certains produits se reprennent d’une simple couche, d’autres imposent un ponçage complet. Sur une façade entière, la différence se compte en jours.


Journal de la façade
Une ligne à chaque intervention. Dans dix ans, c’est le seul document qui dira ce qui a été appliqué.
	Date
	Façade
	Intervention
	Produit et quantité
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Inspection annuelle
☐  Pieds de façade : pas de bois en contact avec une zone humide.
☐  Entrées et sorties de la lame d’air toujours libres.
☐  Aucune lame déboitée, instable ou fendue de part en part.
☐  Fixations en place, sans trace de rouille ni d’arrachement.
☐  Contours de fenêtres et bavettes intacts.
☐  Zones qui restent humides longtemps après la pluie : repérées.
Prochaine inspection prévue le
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