THS-09E    Kapitel 9 — Die Fassade		[image: ]
Schlusskontrolle der Fassade
Bevor die Fassade als fertig gilt
Die Fassade ist das letzte Element der Hülle. Ist sie fertig, ist das Haus wind- und wasserdicht.
Die montierte Fassade
	Zeile
	Wert

	Holzart und Profil
	

	Deckbreite (mm)
	

	Dicke (mm)
	

	Verlegerichtung
	

	Fuge zwischen den Brettern (mm)
	

	Art und Referenz der Befestigungen
	

	Schraubabstand (mm)
	


Belüftung, immer noch
☐  Dicke der Luftschicht gemäss System.
☐  Eintritt unten auf allen vier Fassaden frei, Gitter montiert.
☐  Austritt oben auf allen vier Fassaden frei.
☐  Kein Brett blockiert die Strömung in der Ecke.
Fertig, wirklich fertig
☐  Ecken fertig, nicht provisorisch.
☐  Fassadenfüsse fertig, mit Abtropfen und Bodenabstand.
☐  Fenster- und Türumrandungen fertig.
☐  Schnittkanten behandelt, wenn die Beschichtung es verlangt.
☐  Kein durchgerissenes oder instabiles Brett.
☐  Befestigungen fluchtend und vollständig.


Von der Fassade hinzugefügtes Gewicht
	Position
	Masse (kg)

	Fassade
	

	Lattung und Doppellattung
	

	Schrauben, Profile und Zubehör
	

	Total hinzugefügt
	

	Kumuliertes Gewicht des Hauses
	

	Verbleibende Reserve
	


Fotos
	Fassade
	Gesamtansicht
	Fassadenfuss
	Ecke
	Fensterumrandung

	Vorne
	
	
	
	

	Hinten
	
	
	
	

	Links
	
	
	
	

	Rechts
	
	
	
	


Nach dem ersten starken Regen
Zonen, die lange feucht bleiben

Unerwartete Ablaufspuren

Vorgenommene Korrekturen, und Datum

Fassade fertiggestellt am, durch
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