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Contrôle final du bardage
Avant de considérer la façade terminée
La façade est le dernier élément de l’enveloppe. Une fois terminée, la maison est hors d’eau hors d’air.
Le bardage posé
	Ligne
	Valeur

	Essence et profil
	

	Largeur utile (mm)
	

	Épaisseur (mm)
	

	Sens de pose
	

	Jeu entre lames (mm)
	

	Type et référence des fixations
	

	Entraxe des fixations (mm)
	


Ventilation, toujours
☐  Épaisseur de lame d’air conforme au système.
☐  Entrée basse libre sur les quatre façades, grille en place.
☐  Sortie haute libre sur les quatre façades.
☐  Aucune lame ne bloque la circulation en angle.
Fini, vraiment fini
☐  Angles terminés, pas provisoires.
☐  Pieds de façade terminés, avec égouttage et garde au sol.
☐  Habillages de fenêtres et de porte terminés.
☐  Chants coupés traités si la finition l’exige.
☐  Aucune lame fendue de part en part ou instable.
☐  Fixations alignées et toutes en place.


Poids ajouté par la façade
	Poste
	Masse (kg)

	Bardage
	

	Lattage et double lattage
	

	Vis, profils et accessoires
	

	Total ajouté
	

	Poids cumulé de la maison
	

	Marge restante
	


Photographies
	Façade
	Vue d’ensemble
	Pied de façade
	Angle
	Contour de fenêtre

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	


Après la première forte pluie
Zones qui restent humides longtemps

Traces de ruissellement inattendues

Corrections apportées, et date

Façade terminée le, par
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