THS-10A    Chapitre 10 — L’isolation		[image: ]
Comparateur d’isolants
Lambda, poids, feu, humidité et prix
Recopiez les valeurs depuis la fiche technique du produit exact, jamais depuis un forum. Un isolant se compare sur six lignes, pas sur son lambda.
	Critère
	Isolant A
	Isolant B
	Isolant C

	Produit et référence
	
	
	

	Famille
	
	
	

	Lambda déclaré W/(m·K)
	
	
	

	Épaisseur disponible (mm)
	
	
	

	R de la couche (m²K/W)
	
	
	

	Masse surfacique (kg/m²)
	
	
	

	Masse sur mes parois (kg)
	
	
	

	Réaction au feu, groupe AEAI
	
	
	

	Comportement à l’humidité
	
	
	

	Risque de tassement
	
	
	

	Apport contre la surchauffe d’été
	
	
	

	Prix livré, CHF/m²
	
	
	

	Prix total
	
	
	


R se calcule : épaisseur en mètres divisée par le lambda. 145 mm à 0,036 donnent R = 4,0.


Les six critères, et pourquoi ils comptent ici
	Critère
	Ce qu’il décide sur une tiny house

	Lambda
	l’épaisseur, donc la largeur intérieure

	Densité
	le poids, donc la charge utile restante

	Humidité
	le séchage de la paroi et sa durée de vie

	Tenue dans le temps
	les vides qui apparaîtront sans qu’on les voie

	Réaction au feu
	la composition autour du poêle et du conduit

	Confort d’été
	la température un après-midi d’août


Ce qui a fait pencher la balance
Isolant retenu entre montants, et pourquoi

Isolant retenu en couche continue, et pourquoi

Ce que j’ai accepté de sacrifier : épaisseur, poids, prix ou performance

Date de la décision

Fiches techniques archivées
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