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Aufnahme vor dem Schliessen
Feld für Feld, bevor nichts mehr sichtbar ist
Eine schlecht eingebaute Dämmung sieht man nie wieder. Diese Aufnahme erfolgt vor der Dampfbremse, Fassade für Fassade.
	Fassade
	Geprüfte Felder
	Festgestellte Mängel
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Wonach man sucht
☐  Keine sichtbare Lücke zwischen Dämmung und Ständer.
☐  Keine Platte in einen zu kleinen Hohlraum gequetscht.
☐  Letztes Feld jeder Fassade gemessen und angepasst.
☐  Ecken gefüllt, nicht offen gelassen.
☐  Stürze und Brüstungsunterseiten gedämmt.
☐  Um Kabel und Leitungen: kein offener Hohlraum.
☐  Dämmstoff trocken, Konstruktion trocken, nichts Nasses eingeschlossen.
☐  Rückführungen der Dämmung in die Fensterleibungen ausgeführt.


Was eingebaut wurde
Produkt zwischen den Ständern, Dicke und Lambda

Produkt der durchgehenden Schicht, Dicke und Lambda

Berechneter U-Wert des Aufbaus

Kantonale Anforderung geprüft: ja / nein

Gewicht
	Zeile
	Wert (kg)

	Dämmung der Wände
	

	Dämmung des Dachs
	

	Dämmung des Bodens
	

	Total hinzugefügt
	

	Kumuliertes Gewicht des Hauses
	

	Verbleibende Reserve
	


Nichts wird geschlossen, solange eine Zeile der Liste offen ist. Nach der Dampfbremse muss wieder geöffnet werden.
Geprüft durch, und Datum
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