THS-10D    Chapitre 10 — L’isolation		[image: ]
Relévé avant fermeture
Travée par travée, avant que rien ne soit plus visible
Une isolation mal posée ne se voit plus jamais. Ce relévé se fait avant le frein-vapeur, façade par façade.
	Façade
	Travées contrôlées
	Défauts constatés
	Corrigé le
	Photo

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	

	Toiture
	
	
	
	

	Plancher
	
	
	
	


Ce qu’on cherche
☐  Aucun jour visible entre l’isolant et un montant.
☐  Aucun panneau comprimé dans une cavité trop petite.
☐  Dernière travée de chaque façade mesurée et ajustée.
☐  Angles remplis, et non laissés en attente.
☐  Linteaux et dessous d’appuis isolés.
☐  Autour des câbles et des canalisations : pas de cavité ouverte.
☐  Isolant sec, structure sèche, rien de mouillé enfermé.
☐  Retours d’isolant en tableau de fenêtre réalisés.


Ce qui a été posé
Produit entre montants, épaisseur et lambda

Produit en couche continue, épaisseur et lambda

Valeur U calculée du complexe

Exigence cantonale vérifiée : oui / non

Poids
	Ligne
	Valeur (kg)

	Isolant des murs
	

	Isolant de la toiture
	

	Isolant du plancher
	

	Total ajouté
	

	Poids cumulé de la maison
	

	Marge restante
	


Rien ne se ferme tant qu’une ligne de la liste reste sans réponse. Après le frein-vapeur, il faudra rouvrir.
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