THS-11B    Kapitel 11 — Dampfbremse und Luftdichtheit		[image: ]
Wahl der Innenschicht
Sd, Feuchtevariabilität, Untergründe und verträgliche Bänder
Der richtige Sd wird nicht allein gewählt: er hängt von allen anderen Schichten ab. Schreiben Sie zuerst den ganzen Aufbau auf, dann vergleichen Sie.
Der Aufbau, von innen nach aussen
	#
	Schicht
	Produkt
	Dicke (mm)
	Sd oder Lambda

	1
	Innenbekleidung
	
	
	

	2
	Installationsebene
	
	
	

	3
	Luftdichte Schicht
	
	
	

	4
	Dämmung zwischen Ständern
	
	
	

	5
	Aussenplatte
	
	
	

	6
	Unterspannbahn
	
	
	

	7
	Luftschicht und Fassade
	
	
	


Zu halten: die Innenschicht muss deutlich dichter sein als die äussere. Eine beidseitig geschlossene Wand gehört geprüft.


Drei Produkte vergleichen
	Kriterium
	Produkt A
	Produkt B
	Produkt C

	Produkt und Referenz
	
	
	

	Typ: Bahn, Platte, gemischt
	
	
	

	Sd-Wert (m)
	
	
	

	Feuchtevariabel: angegebener Bereich
	
	
	

	Zugelassene Untergründe
	
	
	

	Verträgliche Bänder und Kleber
	
	
	

	Zugelassene Verarbeitungstemperatur
	
	
	

	Verfügbare Manschetten
	
	
	

	Preis je m²
	
	
	


Grössenordnungen zur Orientierung
Massgebend ist das Datenblatt des konkreten Produkts. Diese Werte dienen nur der Einordnung.
	Schicht
	Üblicher Sd

	OSB-Platte 12 bis 15 mm
	einige Meter

	Übliche Dampfbremse
	2 bis 5 m

	Feuchtevariable Bahn
	unter 1 m bis über 20 m

	Polyethylenfolie
	mehrere Dutzend Meter


Entscheid
Gewähltes Produkt, und warum

Aufbau hygrothermisch geprüft: ja / nein, durch wen

Datum des Entscheids
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