THS-11B    Chapitre 11 — Frein-vapeur et étanchéité à l’air		[image: ]
Choix de la couche intérieure
Sd, hygrovariabilité, supports et rubans compatibles
Le bon Sd ne se choisit pas seul : il dépend de toutes les autres couches. Commencez donc par écrire la composition complète, puis comparez.
La composition, de l’intérieur vers l’extérieur
	#
	Couche
	Produit
	Épaisseur (mm)
	Sd ou lambda

	1
	Finition intérieure
	
	
	

	2
	Vide technique
	
	
	

	3
	Couche étanche à l’air
	
	
	

	4
	Isolant entre montants
	
	
	

	5
	Panneau extérieur
	
	
	

	6
	Pare-pluie
	
	
	

	7
	Lame d’air et bardage
	
	
	


Règle à tenir : la couche intérieure doit être nettement plus fermée que l’extérieure. Une paroi fermée des deux côtés doit être vérifiée.


Comparer trois produits
	Critère
	Produit A
	Produit B
	Produit C

	Produit et référence
	
	
	

	Type : membrane, panneau, mixte
	
	
	

	Valeur Sd (m)
	
	
	

	Hygrovariable : plage annoncée
	
	
	

	Supports admis
	
	
	

	Rubans et colles compatibles
	
	
	

	Température de pose admise
	
	
	

	Manchettes disponibles
	
	
	

	Prix au m²
	
	
	


Ordres de grandeur, pour se repérer
La fiche du produit exact fait foi. Ces valeurs servent seulement à situer un produit.
	Couche
	Sd courant

	Panneau OSB de 12 à 15 mm
	quelques mètres

	Frein-vapeur courant
	2 à 5 m

	Membrane hygrovariable
	de moins de 1 m à plus de 20 m

	Film polyéthylène
	plusieurs dizaines de mètres


Décision
Produit retenu, et pourquoi

Composition vérifiée par un calcul hygrothermique : oui / non, par qui

Date de la décision
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