THS-11C    Kapitel 11 — Dampfbremse und Luftdichtheit		[image: ]
Register der Durchdringungen
Jedes Rohr, jede Leitung, jedes Kabel
Jede Zeile dieses Blattes ist eine am selben Tag behandelte Durchdringung. Die zwanzig Löcher, die man ansammelt, findet man nie wieder.
	Nr.
	Durchdringung
	Lage
	Durchmesser (mm)
	Abdichtungsmethode
	Erledigt am

	1
	Stromeinführung
	
	
	
	

	2
	Hauptrohr
	
	
	
	

	3
	Wasserzuleitung
	
	
	
	

	4
	Ablauf Dusche
	
	
	
	

	5
	Ablauf Spüle
	
	
	
	

	6
	Ablauf WC
	
	
	
	

	7
	Lufteintritt
	
	
	
	

	8
	Luftaustritt
	
	
	
	

	9
	Kaminrohr
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	




Was vor der Schicht liegt statt hindurch
Dafür gibt es die Installationsebene. Listen Sie hier auf, was Sie dort unterbringen konnten.
Anzahl Dosen und Schalter vor der Schicht

Anzahl Dosen in der Ebene der Schicht, und warum

Dicke der Installationsebene (mm)

Für jede echte Durchdringung
☐  Mit der Bahn verträgliche Manschette oder Detail verwendet.
☐  Untergrund sauber, trocken und stabil vor dem Kleben.
☐  Andruckrolle verwendet, wo der Hersteller es verlangt.
☐  Rohre gebündelt statt verteilt.
☐  Foto gemacht, bevor die Lattung das Detail verdeckt.
☐  Keine Durchdringung am Abend offen gelassen.
Gestrichene oder gebündelte Durchdringungen
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