THS-11C    Chapitre 11 — Frein-vapeur et étanchéité à l’air		[image: ]
Registre des traversées
Chaque gaine, chaque tuyau, chaque câble
Chaque ligne de cette fiche est une traversée traitée le jour même. Les vingt trous qu’on accumule en pensant y revenir ne se retrouvent jamais.
	N°
	Traversée
	Emplacement
	Diamètre (mm)
	Méthode d’étanchéité
	Fait le

	1
	Arrivée électrique
	
	
	
	

	2
	Gaine principale
	
	
	
	

	3
	Arrivée d’eau
	
	
	
	

	4
	Évacuation douche
	
	
	
	

	5
	Évacuation évier
	
	
	
	

	6
	Évacuation WC
	
	
	
	

	7
	Entrée de ventilation
	
	
	
	

	8
	Sortie de ventilation
	
	
	
	

	9
	Conduit de poêle
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	




Ce qui passe devant la couche, et non à travers
Le vide technique existe pour cela. Listez ici ce que vous avez réussi à y faire passer.
Nombre de prises et interrupteurs placés devant la couche

Nombre de boîtiers placés dans le plan de la couche, et pourquoi

Épaisseur du vide technique (mm)

Pour chaque traversée réelle
☐  Manchette ou détail compatible avec la membrane utilisé.
☐  Support propre, sec et stable avant collage.
☐  Rouleau de pression passé si le fabricant le demande.
☐  Gaines regroupées plutôt que dispersées.
☐  Photo prise avant que le lattage ne recouvre le détail.
☐  Aucune traversée laissée ouverte en fin de journée.
Traversées supprimées ou regroupées
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