THS-11D    Kapitel 11 — Dampfbremse und Luftdichtheit		[image: ]
Kontrolle vor dem Schliessen
Das letzte Mal, dass Sie diese Schicht sehen
Montieren Sie keine Bekleidung, solange die Anschlüsse zugänglich sind und ein bekannter Mangel besteht.
Die eingebaute Schicht
Art: Bahn, verklebte Platte, oder gemischt

Produkt und Referenz

Sd-Wert (m), und feuchtevariabel: ja / nein

Verwendete Bänder und Kleber

Die Anschlüsse, einer nach dem anderen
	Anschluss
	Fertig
	Von Hand geprüft
	Foto
	Allfälliger Vorbehalt

	Boden und Wände, umlaufend
	
	
	
	

	Wandecken
	
	
	
	

	Wände und Dach
	
	
	
	

	First
	
	
	
	

	Fenster
	
	
	
	

	Tür
	
	
	
	

	Durchdringungen aus THS-11C
	
	
	
	


Eine 1-mm-Leckage auf dem unteren und oberen Umfang entspricht einem dauerhaft offenen Loch von 20 × 20 cm.


Feuchte, vor dem Einschliessen
	Messstelle
	Wert (%)
	Datum

	Schwelle
	
	

	Mittlerer Ständer
	
	

	Rähm
	
	

	Dämmstoff
	
	

	Höchstwert
	
	


Ziel: höchstens 18 %, besser 12 bis 15 %. Gute Luftdichtheit auf feuchtem Holz wird zur Falle.
Reparaturen
☐  Alle erfassten Risse wurden mit dem Systemprodukt geflickt.
☐  Keine entfernte Klammer hat ein offenes Loch hinterlassen.
☐  Kein Anschluss beruht auf Universalband.
☐  Bahn weder gespannt noch in grossen Taschen.
☐  Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.
Vortest durchgeführt am, und Methode

Blower-Door geplant am, und durch wen

Geprüft durch, und Datum
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