THS-11D    Chapitre 11 — Frein-vapeur et étanchéité à l’air		[image: ]
Contrôle avant fermeture
La dernière fois que vous voyez cette couche
N’installez pas les parements tant que les raccords sont accessibles et qu’un défaut connu subsiste.
La couche posée
Nature : membrane, panneau jointoyé, ou mixte

Produit et référence

Valeur Sd (m), et hygrovariable : oui / non

Rubans et colles utilisés

Les raccords, un par un
	Raccord
	Terminé
	Contrôlé à la main
	Photo
	Réserve éventuelle

	Plancher et murs, sur tout le périmètre
	
	
	
	

	Angles de murs
	
	
	
	

	Murs et toiture
	
	
	
	

	Faîtage
	
	
	
	

	Fenêtres
	
	
	
	

	Porte
	
	
	
	

	Traversées de THS-11C
	
	
	
	


Une fuite de 1 mm sur le périmètre bas et haut équivaut à un trou de 20 × 20 cm ouvert en permanence.


Humidité, avant d’enfermer
	Point de mesure
	Valeur (%)
	Date

	Lisse basse
	
	

	Montant central
	
	

	Lisse haute
	
	

	Isolant
	
	

	Valeur maximale relevée
	
	


Objectif : 18 % au maximum, idéalement 12 à 15 %. Une bonne étanchéité à l’air sur du bois humide devient un piège.
Réparations
☐  Toutes les déchirures repérées ont été réparées avec le produit du système.
☐  Aucune agrafe retirée n’a laissé un trou ouvert.
☐  Aucun raccord ne repose sur du ruban universel.
☐  Membrane ni tendue ni en grandes poches.
☐  Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.
Pré-test effectué le, et méthode

Blower door prévu le, et par qui

Contrôlé par, et date
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