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Vorbereitung der Blower-Door
Was vor der Messung zu schliessen, zu öffnen und zu prüfen ist
Der beste Zeitpunkt für die erste Messung: Dichtheit fertig, Bekleidung noch nicht montiert. Ein jetzt gefundenes Leck ist in zehn Minuten geflickt.
Vor dem Eintreffen der Messperson
☐  Alle Fenster und Aussentüren geschlossen, nicht abgeschlossen, falls nachgestellt werden muss.
☐  Revisionsöffnungen normal geschlossen.
☐  Siphons mit Wasser gefüllt oder Abläufe gemäss Methode verschlossen.
☐  Lufteintritte und -austritte gemäss Methode verschlossen.
☐  Kaminrohr gemäss Methode behandelt.
☐  Keine Innenbekleidung vor den Anschlüssen montiert.
☐  Baustelle aufgeräumt: die Bahn muss überall sichtbar sein.
☐  Leiter oder Tritt verfügbar für die hohen Anschlüsse.
Die Messung
Messperson und Datum

Angenommenes Innenvolumen (m³)

Erzieltes Resultat und Einheit

Angestrebtes Ziel, und woher es kommt



Die gefundenen Leckagen
	Nr.
	Lage
	Wahrscheinliche Ursache
	Reparatur
	Erledigt am
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Die vorrangig zu prüfenden Stellen
Während des Unterdrucks Hand und Nebel in dieser Reihenfolge einsetzen.
☐  Anschluss Boden und Wände, umlaufend.
☐  Wandecken, von unten nach oben.
☐  Anschluss Wände und Dach.
☐  Umlauf jedes Fensters und der Tür.
☐  Jede in THS-11C gelistete Durchdringung.
☐  Dosen, die in der Ebene der Schicht sitzen.
☐  Revisionsöffnungen.
Keine Kerze und keine offene Flamme in der Nähe von Bahnen und Baumaterialien.
Zweite Messung geplant am, nach den Reparaturen
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