THS-11E    Chapitre 11 — Frein-vapeur et étanchéité à l’air		[image: ]
Préparation au blower door
Ce qu’il faut fermer, ouvrir et inspecter avant le test
Le meilleur moment pour le premier test : étanchéité terminée, parements pas encore posés. Une fuite trouvée maintenant se répare en dix minutes.
Avant l’arrivée de l’opérateur
☐  Toutes les fenêtres et portes extérieures fermées, non verrouillées à clef si un réglage est nécessaire.
☐  Trappes et accès techniques fermés normalement.
☐  Siphons remplis d’eau, ou évacuations obturées selon la méthode retenue.
☐  Entrées et sorties de ventilation obturées selon la méthode retenue.
☐  Conduit de poêle traité selon la méthode retenue.
☐  Aucune finition intérieure posée devant les raccords.
☐  Chantier rangé : la membrane doit être visible partout.
☐  Échelle ou marchepied disponible pour atteindre les raccords hauts.
Le test
Opérateur, et date du test

Volume intérieur retenu (m³)

Résultat obtenu, et unité

Objectif visé, et d’où il vient



Les fuites trouvées
	N°
	Emplacement
	Cause probable
	Réparation
	Refaite le
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Les endroits à inspecter en priorité
Pendant la mise en dépression, passez la main et le fumigène dans cet ordre.
☐  Jonction plancher et murs, sur tout le périmètre.
☐  Angles de murs, du bas vers le haut.
☐  Jonction murs et toiture.
☐  Pourtour de chaque fenêtre, et de la porte.
☐  Chaque traversée listée dans THS-11C.
☐  Boîtiers électriques placés dans le plan de la couche.
☐  Trappes et accès techniques.
Pas de bougie ni de flamme nue autour des membranes et des matériaux de chantier.
Second test prévu le, après réparations
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