THS-12C    Kapitel 12 — Die Elektroinstallation		[image: ]
Register der Leerrohre
Anfang, Ziel, Durchmesser und Reserve
Dieses Register wird mit dem Betrieb ausgefüllt, nicht vorher. Ein Leerrohr, dessen Ziel niemand kennt, ist keine Reserve.
	Nr.
	Von
	Nach
	Durchmesser (mm)
	Trasse
	Reserve

	G01
	Verteiler
	Küche
	
	
	

	G02
	Verteiler
	Bad
	
	
	

	G03
	Verteiler
	Heizung
	
	
	

	G04
	Verteiler
	Aussen
	
	
	

	G05
	Verteiler
	Lüftung
	
	
	

	G06
	Verteiler
	Beleuchtung
	
	
	

	G07
	
	
	
	
	

	G08
	
	
	
	
	

	G09
	
	
	
	
	

	G10
	
	
	
	
	

	G11
	
	
	
	
	

	G12
	
	
	
	
	


Beschriften Sie beide Enden jedes Rohrs: G01 VERTEILER nach KÜCHE.


Reserven für später
Ein heute verlegtes Rohr kostet wenige Franken. In fünf Jahren eine Decke zu öffnen kostet ein Wochenende.
	Mögliches künftiges Gerät
	Vorgesehenes Rohr
	Von und nach
	Freigegeben

	Solarmodule
	
	
	

	Batterie
	
	
	

	Elektrischer Storen
	
	
	

	Klimagerät
	
	
	

	Kamera oder Klingel
	
	
	

	Zusätzliche Aussensteckdose
	
	
	

	Netzwerk
	
	
	

	Andere Heizung
	
	
	


Qualität der Verlegung
☐  Kein enger Bogen in der Wand versteckt: das Einziehen muss möglich bleiben.
☐  Kein Rohr von einer Befestigung oder Bekleidung gequetscht.
☐  Enden zugänglich und während des Baus verschlossen.
☐  Rohre an den Durchdringungen der dichten Schicht gebündelt.
☐  Durchmesser und Trassen vor dem Kauf vom Betrieb freigegeben.
☐  Jedes Rohr an beiden Enden beschriftet.
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