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Registre des gaines
Origine, destination, diamètre et réserve
Ce registre se remplit avec l’entreprise, pas avant. Une gaine vide dont personne ne sait où elle arrive n’est pas une réserve.
	N°
	Départ
	Arrivée
	Diamètre (mm)
	Cheminement
	Réserve

	G01
	Tableau
	Cuisine
	
	
	

	G02
	Tableau
	Salle d’eau
	
	
	

	G03
	Tableau
	Chauffage
	
	
	

	G04
	Tableau
	Extérieur
	
	
	

	G05
	Tableau
	Ventilation
	
	
	

	G06
	Tableau
	Éclairages
	
	
	

	G07
	
	
	
	
	

	G08
	
	
	
	
	

	G09
	
	
	
	
	

	G10
	
	
	
	
	

	G11
	
	
	
	
	

	G12
	
	
	
	
	


Marquez les deux extrémités de chaque gaine au marqueur : G01 TABLEAU vers CUISINE.


Réservations pour plus tard
Une gaine posée aujourd’hui coûte quelques francs. Ouvrir un plafond dans cinq ans coûte un week-end.
	Équipement futur possible
	Gaine prévue
	Départ et arrivée
	Validée

	Panneaux photovoltaïques
	
	
	

	Batterie
	
	
	

	Store électrique
	
	
	

	Climatisation
	
	
	

	Caméra ou sonnette
	
	
	

	Prise extérieure supplémentaire
	
	
	

	Réseau informatique
	
	
	

	Autre chauffage
	
	
	


Qualité de la pose
☐  Aucun coude serré caché dans un mur : le tirage doit rester possible.
☐  Aucune gaine pincée par une fixation ou un parement.
☐  Extrémités accessibles et bouchées pendant le chantier.
☐  Gaines regroupées aux traversées de la couche étanche.
☐  Diamètres et cheminements validés par l’entreprise avant achat.
☐  Chaque gaine marquée aux deux extrémités.
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