THS-12E    Kapitel 12 — Die Elektroinstallation		[image: ]
Fotodossier der Leitungen
Was Sie in drei Jahren vor blindem Bohren bewahrt
Ein senkrecht aufgenommenes Foto mit sichtbarem Massband und der Wandnummer ist zehn Übersichtsbilder wert. Machen Sie es vor der Bekleidung, nie danach.
	Wand oder Zone
	Foto gemacht
	Dateiname
	Sichtbare Masse
	Datum

	Fassade vorne
	
	
	
	

	Fassade hinten
	
	
	
	

	Fassade links
	
	
	
	

	Fassade rechts
	
	
	
	

	Badtrennwand
	
	
	
	

	Rückseite der Küche
	
	
	
	

	Decke
	
	
	
	

	Boden, vor dem Schliessen
	
	
	
	

	Bereich des Verteilers
	
	
	
	

	Durchdringungen der dichten Schicht
	
	
	
	




Was jedes Foto zeigen muss
☐  Die Rohre, auf ihrer ganzen Länge sichtbar.
☐  Die Dosen, mit ihrer Nummer angeschrieben.
☐  Ein ausgezogenes Massband im Bild, für den Massstab.
☐  Die Wandnummer, auf einem Karton oder der Konstruktion.
☐  Die Ständer, um später zu wissen, wo geschraubt wird.
☐  Abläufe und Wasserleitungen, falls in derselben Wand.
Wo das Dossier liegt
Digitaler Ordner: vollständiger Pfad

Sicherung: wo, und letztes Datum

Kopie an den Elektriker übergeben: ja / nein

Dieses Dossier begleitet das Haus. Bei Verkauf oder Umbau ist es ein technisches Dossier wert.
Nicht zu vergessende Besonderheiten
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