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Dossier photo des réseaux
Ce qui vous évitera de percer au hasard dans trois ans
Une photo prise à la verticale, avec un mètre visible et le numéro du mur, vaut dix photos générales. Prenez-les avant le parement, jamais après.
	Mur ou zone
	Photo prise
	Nom du fichier
	Cotes visibles
	Date

	Façade avant
	
	
	
	

	Façade arrière
	
	
	
	

	Façade gauche
	
	
	
	

	Façade droite
	
	
	
	

	Cloison de salle d’eau
	
	
	
	

	Dos de cuisine
	
	
	
	

	Plafond
	
	
	
	

	Plancher, avant fermeture
	
	
	
	

	Zone du tableau
	
	
	
	

	Traversées de la couche étanche
	
	
	
	




Ce que chaque photo doit montrer
☐  Les gaines, visibles sur toute leur longueur.
☐  Les boîtiers, avec leur numéro écrit au marqueur.
☐  Un mètre déroulé dans le cadre, pour l’échelle.
☐  Le numéro du mur, écrit sur un carton ou sur l’ossature.
☐  Les montants, pour savoir où visser plus tard.
☐  Les évacuations et arrivées d’eau, s’il y en a dans le même mur.
Où ranger le dossier
Dossier numérique : chemin complet

Sauvegarde : où, et dernière date

Copie remise à l’électricien : oui / non

Ce dossier accompagne la maison. Le jour d’une revente ou d’une modification, il vaut un dossier technique.
Particularités à ne pas oublier
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