THS-13A    Kapitel 13 — Die Sanitärinstallation		[image: ]
Sanitärplan
Zwei Pläne, drei Farben, vor dem Schliessen des Bodens
Machen Sie nicht einen Sanitärplan, sondern zwei. Versorgung und Entwässerung folgen nicht denselben Zwängen, und sie auf ein einziges Blatt zu legen ist der sicherste Weg, ein Gefälle zu verfehlen.
Farben und Kürzel
Blau Kaltwasser · rot Warmwasser · grau Abwasser. EV Spüle · LV Waschtisch · D Dusche · WC · CE Wassererwärmer · V Absperrung · S Geruchverschluss · C Sammelleitung · VE Entlüftung · AR Wassereintritt · SO Abwasseraustritt.
Plan 1 — Versorgung
Ein Kästchen entspricht 10 cm. Zeichnen Sie zuerst die Geräte, danach die Leitungen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Plan 2 — Entwässerung
Gleicher Massstab. Tragen Sie die Fliessrichtung mit einem Pfeil auf jedem Abschnitt ein.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Distanzen zum Wassererwärmer
Je grösser die Distanz, desto mehr Kaltwasser lassen Sie ablaufen — jeden Tag, fünfzehn Jahre lang.
	Entnahmestelle
	Distanz (m)
	Akzeptabel
	Vorgesehene Korrektur

	Dusche
	
	
	

	Waschtisch
	
	
	

	Spüle
	
	
	

	Waschmaschine
	
	
	


Die Geräte aus Plan 2 müssen im Balkenplan von Kapitel 4 eingetragen sein. Ist das nicht der Fall, überarbeiten Sie das Balkenlager, bevor Sie Holz schneiden.
Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.
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