THS-13E    Chapitre 13 — La plomberie		[image: ]
Interface avec le terrain
Brancher la maison en une matinée, ou chercher pendant deux jours
Une maison transportable doit pouvoir être raccordée une fois posée, sans qu’on rouvre le plancher. Tout ce qui figure ici se décide avant la fermeture, et se note noir sur blanc.
Arrivée d’eau
Emplacement, coté depuis un angle du châssis

Hauteur par rapport au dessous du plancher (cm)

Type de raccord retenu

Vanne générale : emplacement et accessibilité

Protection contre le gel prévue

Sortie des eaux usées
Emplacement, coté depuis le même angle

Hauteur de sortie (cm)

Diamètre et type de raccord

Pente disponible jusqu’au point de raccordement

Support et protection sous le châssis

Le point de raccordement sur la parcelle
Distance entre la maison et le point de raccordement (m)

Dénivelé disponible sur cette distance (cm)

Entreprise qui réalise l’installation finale

Autorisation ou annonce requise : laquelle, et auprès de qui



Croquis de l’interface, vue de dessous

	


Transport et remise en service
☐  Les conduites sous la maison résistent aux vibrations et aux projections.
☐  Aucun tuyau ne pend librement sous le châssis.
☐  Les raccords extérieurs sont protégés pendant le transport.
☐  La procédure de vidange avant transport est écrite.
☐  La procédure de remise en eau est écrite.
La question du chapitre 3 vaut aussi ici : qu’arrive-t-il à cette canalisation quand la remorque passe dans un nid-de-poule ?
Ce qui reste à arbitrer
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