THS-14B    Kapitel 14 — Der Innenausbau		[image: ]
Plan der Verstärkungen
Das schwere Möbel kommt drei Monate nach der Bekleidung
Listen Sie zuerst alles auf, was an die Wände kommt, und setzen Sie erst danach die Verstärkungen. Umgekehrt geht es nicht: eine hohle Bekleidung lässt sich nicht mehr verstärken.
Register der hängenden Lasten
	Ausstattung
	Wand
	Höhe (mm)
	Länge (mm)
	Gesetzt und fotografiert

	Hängeschränke der Küche
	
	
	
	

	Fernseher
	
	
	
	

	Tablare
	
	
	
	

	Waschtisch
	
	
	
	

	Wassererwärmer
	
	
	
	

	Klapptisch
	
	
	
	

	Treppe
	
	
	
	

	Hängeschrank
	
	
	
	

	Stangen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Beispiel einer vollständigen Zeile: Küchenschränke · M02 · 1 450 mm ab Boden · 2 100 mm lang.


Wandansicht, Verstärkungen eingetragen
Nummerieren Sie die Wände M01, M02… und schreiben Sie dieselben Nummern auf die Konstruktion. Ein Kästchen entspricht 10 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Was jedes Foto zeigen muss
☐  Die Verstärkung auf ganzer Länge, ab Boden bemasst.
☐  Die Wandnummer, auf der Konstruktion angeschrieben.
☐  Ein ausgezogenes Massband im Bild.
☐  Die benachbarten Rohre und Leitungen, um nicht hineinzubohren.
☐  Die Ständer, um später zu wissen, wo geschraubt wird.
Ordner, in dem die Fotos der Verstärkungen liegen

Diese Fotos gehen in das technische Dossier von Kapitel 15, Blatt THS-15F. Es ist dasselbe Dossier wie das der Leitungen.
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