THS-14B    Chapitre 14 — Le second œuvre		[image: ]
Plan des renforts
Le meuble lourd arrive trois mois après le parement
Listez d’abord tout ce qui sera fixé aux murs, ensuite seulement posez les renforts. L’inverse ne marche pas : un parement creux ne se renforce plus.
Registre des charges suspendues
	Équipement
	Mur
	Hauteur (mm)
	Longueur (mm)
	Posé et photographié

	Meubles hauts de cuisine
	
	
	
	

	Télévision
	
	
	
	

	Étagères
	
	
	
	

	Lavabo
	
	
	
	

	Chauffe-eau
	
	
	
	

	Table rabattable
	
	
	
	

	Escalier
	
	
	
	

	Rangement suspendu
	
	
	
	

	Tringles
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Exemple de ligne complète : meubles de cuisine · M02 · 1 450 mm du sol · 2 100 mm de long.


Élévation des murs, renforts en place
Numérotez les murs M01, M02… et reportez les mêmes numéros sur l’ossature au marqueur. Un carreau vaut 10 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ce que chaque photo doit montrer
☐  Le renfort sur toute sa longueur, coté depuis le sol.
☐  Le numéro du mur, écrit sur l’ossature.
☐  Un mètre déroulé dans le cadre.
☐  Les gaines et conduites voisines, pour ne pas percer dedans.
☐  Les montants, pour savoir où visser plus tard.
Dossier où sont rangées les photos de renforts

Ces photos rejoignent le dossier technique du chapitre 15, fiche THS-15F. C’est le même dossier que celui des réseaux.
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