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Küchenblatt
Zuerst die Geräte, dann die Korpusse
Zeichnen Sie keine Korpusse von 600 mm in der Hoffnung, dass die Geräte folgen. Wählen Sie sie vor, nehmen Sie Einbaumasse, Gewicht und Leistung auf — letztere geht in die Bilanz von Kapitel 12.
Die Geräte
	Gerät
	Breite
	Höhe
	Tiefe
	Gewicht
	Leistung

	Kühlschrank
	
	
	
	
	

	Kochfeld
	
	
	
	
	

	Backofen
	
	
	
	
	

	Geschirrspüler
	
	
	
	
	

	Dunstabzug
	
	
	
	
	

	Spüle
	
	
	
	
	


Übertragen Sie die Leistungen auf Blatt THS-12B und die Gewichte ins Budget THS-14E.
Gerätelüftung
☐  Kühlschrank: Lüftungsabstände des Herstellers eingehalten.
☐  Backofen: Lüftung und Abstände eingehalten.
☐  Wassererwärmer: Vorgaben eingehalten.
☐  Kein Gerät in einem dichten Korpus eingeschlossen.
Dunstabzug
☐  Umluft: keine Durchdringung der Hülle, Feuchte über die allgemeine Lüftung abzuführen.
☐  Abluft nach aussen: Durchdringung zu behandeln, Ersatzluft vorzusehen.
☐  Die Wahl wurde mit der allgemeinen Lüftung abgestimmt.
Durchbohren Sie die Fassade nicht am Schluss der Baustelle: die Durchdringung betrifft Unterspannbahn, Luftschicht und die dichte Schicht der Kapitel 7 und 11.


Unter der Spüle: was Platz haben muss
☐  Ablauf, Geruchverschluss und Entwässerung massstäblich gezeichnet.
☐  Kalt- und Warmwasserzuleitungen gezeichnet.
☐  Absperrungen ohne Demontage des Möbelrückens zugänglich.
☐  Anschluss des Geschirrspülers vorgesehen, falls zutreffend.
☐  Verbleibendes Stauvolumen geprüft, nicht angenommen.
Arbeitsplatte
Auf 2,00 × 0,60 m: Schichtstoff 38 mm rund 30 kg, Eiche massiv 40 mm 34 kg, Stein oder Quarz 20 mm 60 kg.
Gewähltes Material, und gerechnetes Gewicht

Vorgesehene mechanische Befestigung

Ausschnitte: Spüle, Kochfeld, technische Durchlässe

Befestigung und Transport
☐  Unterschränke mechanisch an der Konstruktion befestigt.
☐  Oberschränke auf den Verstärkungen des Registers THS-14B befestigt.
☐  Arbeitsplatte befestigt, nicht nur aufgelegt.
☐  Schubladen und Türen mit Transportsicherung.
☐  Kühlschrank gesichert.
☐  Schwere Elemente so tief wie möglich platziert.
Eine mit Pfannen gefüllte Schublade, die sich im Kreisel öffnet, ist eine Last in Bewegung, und niemand ist im Haus, um sie zu schliessen.
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