THS-14D    Chapitre 14 — Le second œuvre		[image: ]
Fiche cuisine
Les appareils d’abord, les caissons ensuite
Ne dessinez pas des caissons de 600 mm en espérant que les appareils suivront. Présélectionnez-les, relevez leurs dimensions d’encastrement, leur poids et leur puissance — celle-ci alimente le bilan du chapitre 12.
Les appareils
	Appareil
	Largeur
	Hauteur
	Profondeur
	Poids
	Puissance

	Réfrigérateur
	
	
	
	
	

	Plaque
	
	
	
	
	

	Four
	
	
	
	
	

	Lave-vaisselle
	
	
	
	
	

	Hotte
	
	
	
	
	

	Évier
	
	
	
	
	


Reportez les puissances dans la fiche THS-12B, et les poids dans le budget THS-14E.
Ventilation des appareils
☐  Réfrigérateur : espaces de ventilation du fabricant respectés.
☐  Four : ventilation et dégagements respectés.
☐  Chauffe-eau : prescriptions respectées.
☐  Aucun appareil enfermé dans un caisson étanche.
Hotte
☐  Recyclage : pas de traversée de l’enveloppe, humidité à évacuer par la ventilation générale.
☐  Extraction extérieure : traversée à traiter, et air de remplacement à prévoir.
☐  Le choix a été coordonné avec la ventilation générale.
Ne percez pas la façade pour une hotte en fin de chantier : la traversée concerne le pare-pluie, la lame d’air et la couche étanche des chapitres 7 et 11.


Sous l’évier : ce qui doit tenir
☐  Bonde, siphon et évacuation dessinés à l’échelle.
☐  Arrivées d’eau froide et chaude dessinées.
☐  Vannes accessibles sans démonter le fond du meuble.
☐  Raccord du lave-vaisselle prévu, si applicable.
☐  Volume de rangement restant vérifié, pas supposé.
Plan de travail
Sur 2,00 × 0,60 m : stratifié 38 mm environ 30 kg, chêne massif 40 mm 34 kg, pierre ou quartz 20 mm 60 kg.
Matériau retenu, et poids calculé

Fixation mécanique prévue

Découpes : évier, plaque, passages techniques

Fixation et transport
☐  Meubles bas fixés mécaniquement à l’ossature.
☐  Meubles hauts fixés sur les renforts du registre THS-14B.
☐  Plan de travail fixé, pas seulement posé.
☐  Tiroirs et portes équipés d’un blocage pour le transport.
☐  Réfrigérateur bloqué.
☐  Éléments lourds placés le plus bas possible.
Un tiroir plein de casseroles qui s’ouvre dans un rond-point est une charge en mouvement, et personne n’est dans la maison pour le refermer.
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