THS-15A    Kapitel 15 — Die eigene Arbeit prüfen		[image: ]
Abnahmeprotokoll
Eine Fassade nach der anderen, von unten nach oben
Fünf Fragen pro Zone: ist es fertig, ist es befestigt, ist es dicht, ist es zugänglich, ist es dokumentiert? Markieren Sie die Mängel vor Ort mit Band und übertragen Sie sie auf Blatt THS-15B.
Haus, Projektnummer

Datum der Abnahme, und Wetter der Vortage

Anwesende Personen

Unterboden und Boden
☐  Unterbodenschutz vollständig, ohne Riss.
☐  Alle Befestigungen vorhanden.
☐  Durchdringungen geschlossen und geschützt.
☐  Leitungen gehalten, nichts hängt frei.
☐  Keine Wasser- oder Feuchtespuren.
Fassade und Luftschicht
☐  Kein loses Brett, keine vergessene Befestigung.
☐  Fugen an Ecken und Fassadenfuss eingehalten.
☐  Untere Zuluftöffnung nach dem Ausbau frei.
☐  Obere Abluftöffnung nach dem Ausbau frei.
☐  Insektengitter vorhanden und nicht gequetscht.


Fenster und Türen, nach einem Regen geprüft
☐  Kein stehendes Wasser auf den Bankettten.
☐  Bleche nach aussen geneigt, kein Gegengefälle.
☐  Äussere Fugen durchlaufend, ohne Unterbruch.
☐  Kein Wasserweg hinter den Verkleidungen.
☐  Jeder Flügel öffnet und schliesst ohne Klemmen.
Dach, mit gesichertem Zugang
☐  Eindeckung, Ortgänge und First vollständig.
☐  Befestigungen und Durchdringungen geprüft.
☐  Rinnen, Fallrohre und Abläufe frei.
☐  Spenglerarbeiten durchlaufend, kein Tiefpunkt mit stehendem Wasser.
☐  Innen nach einem Regen geprüft, auch abseits der Eintrittsstelle.
Hülle und Luftdichtheit
☐  Messung vor der Montage der Bekleidungen durchgeführt.
☐  Ergebnis auch pro Quadratmeter Hüllfläche verlangt.
☐  Gefundene Mängel korrigiert und danach nachgeprüft.
☐  Bericht im Dossier aufbewahrt.


Lüftung
☐  Anlage in allen Stellungen geprüft.
☐  Zuluftöffnungen und Auslässe frei, keine hinter einem Möbel.
☐  Abluft des Bades bei laufender Dusche geprüft.
☐  Abluft der Küche geprüft.
☐  Filter zugänglich und reinigbar.
☐  Geräuschpegel nachts akzeptabel.
Sanitär, mit dem Installateur
☐  Spüle, Waschtisch, Dusche, WC und Wassererwärmer geprüft.
☐  Blick unter die Möbel, während das Wasser läuft.
☐  Verbindungen, Geruchverschlüsse und Absperrungen nach zehn Minuten trocken.
☐  Kein auffälliges Geräusch in den Abläufen.
☐  Alle Revisionsöffnungen benutzbar.
Elektro
☐  Installation vom bewilligten Betrieb abgenommen.
☐  Sicherheitsnachweis erhalten und aufbewahrt.
☐  Abgegebene Dokumente im Dossier abgelegt.
« Alle Dosen funktionieren » ist keine Elektrokontrolle. Funktion und Sicherheit sind zwei verschiedene Dinge.


Gewicht und Masse
Übertragen aus Blatt THS-15E, das den Vergleich mit den Grenzwerten macht.
	Messgrösse
	Gemessen
	Grenzwert
	Reserve

	Gesamtgewicht
	
	
	

	Achse oder Gruppe vorne
	
	
	

	Achse oder Gruppe hinten
	
	
	

	Stützlast
	
	
	

	Grösste Breite
	
	
	

	Grösste Höhe
	
	
	

	Gesamtlänge
	
	
	


Probefahrt
☐  Kontrollfahrt vor der ersten echten Fahrt durchgeführt.
☐  Fassade, Ortgänge und Unterboden danach erneut geprüft.
☐  Türen, Schubladen, Möbel und Geräte nachgeprüft.
☐  Zugängliche Schrauben nachgezogen und geprüft.
Abschluss
☐  Mängelliste abgeschlossen, Prioritäten zugewiesen.
☐  Mängel der Stufe A vor der Nutzung korrigiert.
☐  Technisches Dossier vollständig, Verzeichnis THS-15F ausgefüllt.
☐  Seite « Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen » geschrieben.
Name, Datum und Unterschrift der abnehmenden Person

Das wichtigste Kästchen ist das letzte: ein dokumentiertes Haus lässt sich viel leichter unterhalten, ändern, versetzen und verkaufen.
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