THS-15C    Kapitel 15 — Die eigene Arbeit prüfen		[image: ]
Vorbereitung der Luftdichtheitsmessung
Die nützliche Messung ist nicht die am Schluss
Der richtige Moment ist genau bestimmt: Luftdichtheitsschicht fertig, Leitungen vorbereitet, Anschlüsse noch zugänglich, Bekleidungen noch nicht überall montiert. Eine Messung nach dem Ausbau liefert eine Zahl; eine Messung davor eine korrigierte Baustelle.
Vor der Ankunft des Anbieters
☐  Die Luftdichtheitsschicht ist im ganzen Volumen fertig.
☐  Die Anschlüsse sind noch sichtbar, keine endgültige Bekleidung überall montiert.
☐  Die Durchdringungen des Registers THS-11C sind alle behandelt.
☐  Die Abläufe sind mit Wasser gefüllt oder nach Vorgabe verschlossen.
☐  Zu- und Abluftöffnungen sind nach Vorgabe verschlossen.
☐  Die Eingangstür erlaubt die Montage des Ventilators.
☐  Die Baustelle ist gewischt: Staub wird im Prüfrauch sichtbar.
Was beim Anbieter zu verlangen ist
— Das Ergebnis pro Volumen, und auch pro Quadratmeter Hüllfläche.

— Das für die Rechnung angesetzte Volumen und die Hüllfläche.

— Die Lage der im Unterdruck gefundenen Undichtheiten.

Bei einem Tiny House erreicht das Verhältnis Hülle / Volumen 2,2 gegen 0,75 bei einem Haus: bei gleicher Arbeit sieht der Wert pro Volumen dreimal schlechter aus. Der Wert pro Quadratmeter Hüllfläche ist derjenige, der Ihre Arbeit misst.


Im Unterdruck zu prüfende Punkte
	Zone
	Undichtheit gefunden
	Kürzel auf dem Plan
	Korrigiert
	Nachgeprüft

	Wandfüsse
	
	
	
	

	Senkrechte Ecken
	
	
	
	

	Anschluss Wand-Dach
	
	
	
	

	Fensterumrandung
	
	
	
	

	Eingangstür
	
	
	
	

	Stromeinführung
	
	
	
	

	Sanitärdurchführungen
	
	
	
	

	Lüftung
	
	
	
	

	Folienstösse
	
	
	
	

	Revisionsöffnung
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ergebnisse
Datum der Messung und Anbieter

Angesetztes Innenvolumen (m3) und angesetzte Hüllfläche (m2)

Ergebnis pro Volumen

Ergebnis pro Quadratmeter Hüllfläche

Für das Projekt geltende Anforderung, falls vorhanden

Datum der Kontrolle nach den Korrekturen

Notieren Sie jeden Mangel auf einem Plan, nicht auf einem Zettel. Dann korrigieren, dann nachprüfen: eine nicht nachgeprüfte Korrektur ist keine Korrektur.
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