THS-15C    Chapitre 15 — Contrôler son travail		[image: ]
Préparation au test d’étanchéité
Le test qui sert n’est pas celui de la fin
Le bon moment est précis : étanchéité à l’air terminée, réseaux préparés, raccords encore accessibles, parements pas encore posés partout. Un test après les finitions donne un chiffre ; un test avant donne un chantier corrigé.
Avant l’arrivée du prestataire
☐  La couche d’étanchéité à l’air est terminée sur tout le volume.
☐  Les raccords sont encore visibles, aucun parement définitif posé partout.
☐  Les traversées du registre THS-11C sont toutes traitées.
☐  Les évacuations sont remplies d’eau, ou obturées selon la consigne.
☐  Les entrées et sorties de ventilation sont obturées selon la consigne.
☐  La porte d’entrée permet le montage du ventilateur.
☐  Le chantier est balayé : la poussière se voit à la fumée de contrôle.
Ce qu’il faut demander au prestataire
— Le résultat par volume, et aussi par mètre carré d’enveloppe.

— Le volume et la surface d’enveloppe retenus pour le calcul.

— La localisation des fuites trouvées pendant la mise en dépression.

Sur une tiny house, le rapport enveloppe / volume atteint 2,2 contre 0,75 pour une maison : à travail égal, le chiffre par volume paraît trois fois moins bon. Le chiffre par mètre carré d’enveloppe est celui qui mesure votre travail.


Points à inspecter pendant la dépression
	Zone
	Fuite trouvée
	Repère sur le plan
	Corrigée
	Recontrôlée

	Bas des murs
	
	
	
	

	Angles verticaux
	
	
	
	

	Raccord mur-toiture
	
	
	
	

	Pourtour des fenêtres
	
	
	
	

	Porte d’entrée
	
	
	
	

	Arrivée électrique
	
	
	
	

	Traversées sanitaires
	
	
	
	

	Ventilation
	
	
	
	

	Raccords entre membranes
	
	
	
	

	Trappe de visite
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Résultats
Date du test et prestataire

Volume intérieur retenu (m3) et surface d’enveloppe retenue (m2)

Résultat par volume

Résultat par mètre carré d’enveloppe

Exigence applicable au projet, s’il y en a une

Date du contrôle après corrections

Notez chaque défaut sur un plan, pas sur un bout de papier. Puis corrigez, puis recontrôlez : une correction non recontrôlée n’est pas une correction.
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