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Thermografie
Ein schönes Bild ist keine Diagnose
Eine Wärmebildkamera erzeugt immer ein schönes Bild. Das heisst nicht, dass es auswertbar ist: alles hängt an der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen.
Was Sie wirklich sehen wollen
Wand mit 145 mm bei Lambda 0,036: U 0,238. Am Ort eines Ständers von 145 mm aus Vollholz: U 0,778. Innerer Wärmeübergangswiderstand 0,13 m2K/W.
	Differenz innen / aussen
	Oberflächenunterschied am Ständer

	5 K
	0,35 K

	10 K
	0,70 K

	15 K
	1,05 K

	20 K
	1,40 K


Bei 5 K Differenz suchen Sie drei Zehntel Grad — eine Emissionsgradschwankung zwischen zwei Brettern erzeugt genauso viel. Ab 15 bis 20 K wird das Raster der Ständer lesbar.
Messbedingungen
☐  Gebäude seit mindestens vierundzwanzig Stunden geheizt.
☐  Kaltes und bedecktes Wetter.
☐  Keine direkte Sonneneinstrahlung, für eine Aufnahme von aussen.
☐  Differenz innen / aussen gemessen und unten notiert.
☐  Heizung und Lüftung im stabilen Betrieb, nicht im Aufheizen.
Datum und Uhrzeit der Aufnahme

Innentemperatur (°C) und Aussentemperatur (°C)

Erreichte Differenz (K)

Wetter, und Besonnung der Vorstunden

Verwendetes Gerät, und eingestellter Emissionsgrad



Von innen zu fotografierende Zonen
Bei einem Tiny House entkoppelt die hinterlüftete Fassade aus Kapitel 7 die Aussenfläche von allem dahinter: die innere Thermografie ist meist die nützlichere.
	Zone
	Bild
	Beobachtete Auffälligkeit
	Auswertung
	Massnahme

	Senkrechte Ecken
	
	
	
	

	Fensterumrandung
	
	
	
	

	Fussschwelle
	
	
	
	

	Anschluss Dach-Wand
	
	
	
	

	Zone mit hohem Holzanteil
	
	
	
	

	Technische Durchführungen
	
	
	
	

	Boden, Randbereich
	
	
	
	

	Revisionsöffnung
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bevor Sie schliessen
☐  Die kalte Zone kann ein Ständer sein: bei 20 K mehr als ein Grad, ohne jeden Mangel.
☐  Sie kann eine Metallbefestigung oder eine besondere Geometrie sein.
☐  Sie kann ein Luftzug sein: im Unterdruck zu bestätigen.
☐  Sie kann ein Unterschied der Oberfläche oder des Emissionsgrads sein.
☐  Nichts erklärt die Auffälligkeit: von einer Fachperson auswerten lassen.
Die Thermografie ersetzt die Luftdichtheitsmessung nicht: die eine zeigt Oberflächentemperaturen, die andere misst und lokalisiert Luftundichtheiten.
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