THS-15D    Chapitre 15 — Contrôler son travail		[image: ]
Fiche thermographie
Une belle image n’est pas un diagnostic
Une caméra thermique produit toujours une jolie image. Cela ne veut pas dire qu’elle est exploitable : tout dépend de l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur.
Ce que vous cherchez vraiment à voir
Paroi de 145 mm à lambda 0,036 : U 0,238. Au droit d’un montant de 145 mm en bois massif : U 0,778. Résistance superficielle intérieure 0,13 m2K/W.
	Écart intérieur / extérieur
	Écart de surface au droit d’un montant

	5 K
	0,35 K

	10 K
	0,70 K

	15 K
	1,05 K

	20 K
	1,40 K


Avec 5 K d’écart, vous cherchez trois dixièmes de degré — une variation d’émissivité entre deux planches en produit autant. À partir de 15 à 20 K, la trame des montants devient lisible.
Conditions de mesure
☐  Bâtiment chauffé depuis au moins vingt-quatre heures.
☐  Temps froid et couvert.
☐  Pas de rayonnement solaire direct, pour une prise de vue extérieure.
☐  Écart intérieur / extérieur relevé et noté ci-dessous.
☐  Chauffage et ventilation dans un régime stable, pas en pleine relance.
Date et heure de la prise de vue

Température intérieure (°C) et température extérieure (°C)

Écart obtenu (K)

Météo, et ensoleillement des heures précédentes

Appareil utilisé, et émissivité réglée



Zones à photographier, de l’intérieur
Sur une tiny house, la façade ventilée du chapitre 7 découple la surface extérieure de ce qu’il y a derrière : la thermographie intérieure est généralement la plus utile.
	Zone
	Cliché
	Anomalie observée
	Interprétation
	Action

	Angles verticaux
	
	
	
	

	Pourtour des fenêtres
	
	
	
	

	Lisse basse
	
	
	
	

	Jonction toiture-mur
	
	
	
	

	Zone à forte proportion de bois
	
	
	
	

	Traversées techniques
	
	
	
	

	Plancher, pourtour
	
	
	
	

	Trappe de visite
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Avant de conclure
☐  La zone froide peut être un montant : plus d’un degré d’écart à 20 K, sans aucun défaut.
☐  Elle peut être une fixation métallique ou une géométrie particulière.
☐  Elle peut être un courant d’air : à confirmer par une mise en dépression.
☐  Elle peut être une différence de surface ou d’émissivité.
☐  Rien n’explique l’anomalie : faire interpréter par un spécialiste.
La thermographie ne remplace pas le test d’étanchéité : l’une montre des températures de surface, l’autre mesure et localise des fuites d’air.
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