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Datenblatt des Anhängers
Anhänger, Zugfahrzeug, Befestigung und Kontrolle vor dem Boden
Übertragen Sie diese Werte aus den Fahrzeugpapieren, nicht aus einem Inserat oder einer Produktseite. Was nicht auf einem Dokument steht, existiert nicht.
Identifikation
Hersteller und Modell

Fahrgestellnummer

Kategorie: O2 oder O3

Baujahr

Vorhandenes Typengenehmigungs- oder Konformitätsdokument: welches

Gewichte
	Zeile
	Wert (kg)

	Garantiegewicht, zulässiges Gesamtgewicht
	

	Leergewicht gemäss Katalog
	

	Tatsächliches Leergewicht, gewogen am
	

	Verfügbare Nutzlast
	

	Maximal zulässige Stützlast auf der Deichsel
	


Achsen, Reifen und Bremsen
	Element
	Wert

	Anzahl Achsen
	

	Tragfähigkeit Achse 1 (kg)
	

	Tragfähigkeit Achse 2 (kg)
	

	Tragfähigkeit Achse 3 (kg)
	

	Reifengrösse
	

	Tragfähigkeitsindex und Druck
	

	Bremsanlage
	

	Homologierte Geschwindigkeit (km/h)
	




Zugfahrzeug
Marke und Modell

Zulässige Anhängelast, gebremst (kg)

Zulässiges Gesamtzugsgewicht (kg)

Zulässige Stützlast der Kupplung (kg)

Führerausweiskategorie der Lenkerin oder des Lenkers, geprüft am

Kantonales Amt kontaktiert: Person und Datum

Befestigung des Hauses am Fahrgestell
Vom Hersteller freigegebene Befestigungsbereiche

Durchmesser und Art der Verschraubung

Vorgesehene Laschen oder Zwischenstücke

Späterer Zugang zu den Schrauben für die Kontrolle

Korrosionsschutz an den Bohrungen

Antwort des Herstellers erhalten am, und auf welchem Weg

Angestrebte Masse
Fertige Aussenbreite, inklusive Fassade (mm)

Gesamthöhe in Transportstellung (mm)

Gesamtlänge inklusive Deichsel (mm)



Abgelegte Dokumente
☐  Vollstandiges Datenblatt des Anhängers.
☐  Typengenehmigungs- oder Konformitätsdokument.
☐  Fahrzeugausweis, falls der Anhänger immatrikuliert ist.
☐  Beleg der Leerwägung.
☐  Schriftliche Antwort des Herstellers zu den Befestigungsbereichen.
☐  Papiere des Zugfahrzeugs: Anhängelast und Stützlast.
Kontrolle vor dem Beginn des Bodens
☐  Garantiegewicht und tatsächliches Leergewicht sind bekannt und notiert.
☐  Die verfügbare Nutzlast folgt daraus und ist beziffert.
☐  Das Zielgewicht des fertigen Hauses ist Position für Position erstellt.
☐  Die vorgesehene Reserve ist festgelegt und nicht symbolisch.
☐  Die Tragfähigkeit jeder Achse ist bekannt.
☐  Die maximale Stützlast des Anhängers ist bekannt.
☐  Die zulässige Stützlast des Zugfahrzeugs ist bekannt.
☐  Angestrebte Aussenbreite und -höhe stehen fest.
☐  Das Zugfahrzeug ist bestimmt und der Führerausweis geprüft.
☐  Die Dokumentation des Anhängers ist vollständig und abgelegt.
☐  Die erste Wägung, Anhänger leer, ist erfolgt.
Offen gebliebene Punkte
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