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Couverture et dimensionnement
Produit retenu, structure et hypothèses de charges
Tout ce qui suit se recopie depuis la documentation du produit exact, pas depuis une vidéo ni une page de vente.
Couverture retenue
Produit, fabricant et référence

Pente minimale admise par le fabricant (% et degrés)

Pente réellement prévue (% et degrés)

Support demandé

Entraxe des appuis admis (mm)

Type de fixation, rondelle et serrage

Recouvrements longitudinaux et transversaux (mm)

Traitement des rives imposé par le système

Ventilation exigée sous couverture : oui / non

Conditions particulières en zone exposée au vent

Sous-toiture ou étanchéité
Produit et référence

Durée d’exposition maximale annoncée

Date de pose, et date limite de recouvrement



Structure
	Ligne
	Valeur

	Section des éléments porteurs (mm)
	

	Entraxe (mm)
	

	Portée maximale (mm)
	

	Classe du bois
	

	Assemblages et connecteurs prévus
	


Hypothèses de charges
La charge de neige dépend du lieu d’implantation. Une maison mobile doit savoir pour quelles conditions elle est conçue.
Lieu d’implantation et altitude retenus

Charge de neige prise en compte

Charge de vent prise en compte

Panneaux solaires prévus : masse et emplacement

Structure vérifiée par, fonction et date

Si la maison change d’altitude, cette page est à relire avant de la déplacer.
Masses de la toiture
	Élément
	Masse (kg)

	Structure bois
	

	Support ou panneau
	

	Membranes
	

	Lattage et contre-lattage
	

	Couverture
	

	Ferblanterie
	

	Gouttières et descentes
	

	Panneaux solaires éventuels
	

	Total toiture, à reporter dans THS-03A
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