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Beschichtung und Unterhalt
Wozu Sie sich verpflichten, und wann
Eine Beschichtung ist kein Produkt, sondern eine Verpflichtung über die Zeit. Schreiben Sie sie auf, bevor der erste Kessel aufgeht.
Die gewählte Strategie
☐  Keine Beschichtung: das Holz altert natürlich, und ich nehme es an
☐  Vorvergrauung: ich senke den Kontrast der Zwischenphase
☐  Lasur, Öl oder Farbe: ich halte einen Ton und übernehme den Unterhalt
Das Produkt
Produkt, Hersteller und Referenz

Anzahl Schichten und verlangte Vorbereitung des Holzes

Behandlung der Schnittkanten verlangt: ja / nein, welche

Auftragsbedingungen: Temperatur und Feuchte

Vom Hersteller angekündigter Unterhalt, in Jahren

Schleifen oder Abbeizen vor der Auffrischung: ja / nein

Manche Produkte lassen sich mit einer Schicht auffrischen, andere verlangen einen vollständigen Schliff. Auf einer ganzen Fassade sind das Tage.


Fassadenjournal
Eine Zeile je Eingriff. In zehn Jahren ist das das einzige Dokument, das sagt, was aufgetragen wurde.
	Datum
	Fassade
	Eingriff
	Produkt und Menge
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Jährliche Inspektion
☐  Fassadenfüsse: kein Holz in Kontakt mit einer feuchten Zone.
☐  Ein- und Austritte der Luftschicht weiterhin frei.
☐  Kein herausgesprungenes, instabiles oder durchgerissenes Brett.
☐  Befestigungen sitzen, ohne Rost und ohne Ausreissen.
☐  Fensterumrandungen und Bleche unversehrt.
☐  Zonen, die nach Regen lange feucht bleiben: erfasst.
Nächste Inspektion vorgesehen am
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