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Dämmstoffvergleich
Lambda, Gewicht, Brand, Feuchte und Preis
Übertragen Sie die Werte aus dem Datenblatt des konkreten Produkts, nie aus einem Forum. Ein Dämmstoff wird auf sechs Zeilen verglichen, nicht auf seinem Lambda.
	Kriterium
	Dämmstoff A
	Dämmstoff B
	Dämmstoff C

	Produkt und Referenz
	
	
	

	Familie
	
	
	

	Deklariertes Lambda W/(m·K)
	
	
	

	Verfügbare Dicke (mm)
	
	
	

	R der Schicht (m²K/W)
	
	
	

	Flächenmasse (kg/m²)
	
	
	

	Masse auf meinen Bauteilen (kg)
	
	
	

	Brandverhalten, VKF-Gruppe
	
	
	

	Feuchteverhalten
	
	
	

	Setzungsrisiko
	
	
	

	Beitrag gegen Sommerhitze
	
	
	

	Preis geliefert, CHF/m²
	
	
	

	Gesamtpreis
	
	
	


R rechnet sich: Dicke in Metern geteilt durch das Lambda. 145 mm bei 0,036 ergeben R = 4,0.


Die sechs Kriterien, und warum sie hier zählen
	Kriterium
	Was es bei einem Tiny House entscheidet

	Lambda
	die Dicke, also die Innenbreite

	Dichte
	das Gewicht, also die verbleibende Nutzlast

	Feuchte
	das Trocknen der Wand und ihre Lebensdauer

	Langzeitverhalten
	die Hohlräume, die unbemerkt entstehen

	Brandverhalten
	den Aufbau um Ofen und Kamin

	Sommerkomfort
	die Temperatur an einem Augustnachmittag


Was den Ausschlag gegeben hat
Gewählter Dämmstoff zwischen den Ständern, und warum

Gewählter Dämmstoff für die durchgehende Schicht, und warum

Worauf ich verzichtet habe: Dicke, Gewicht, Preis oder Leistung

Datum des Entscheids

Abgelegte Datenblätter
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