THS-14F    Kapitel 14 — Der Innenausbau		[image: ]
Kontrolle vor der Abnahme
Kapitel 15 misst, was fertig ist, nicht was vorgesehen ist
Dieses Blatt wird ausgefüllt, bevor Kapitel 15 beginnt. Solange eine Zeile « später fertig » bleibt, ergibt die Abnahme keinen Sinn.
Allgemein
☐  Alle Leitungen wurden vor dem Schliessen freigegeben.
☐  Fotos der Leitungen archiviert, mit sichtbarem Massband.
☐  Verstärkungen erfasst und fotografiert, Blatt THS-14B.
Bekleidungen und Innenwände
☐  Befestigungen fertig.
☐  Rand- und Akklimatisationsfugen eingehalten.
☐  Türen funktionsfähig, ohne Schleifen.
☐  Technische Zonen zugänglich geblieben.
Boden
☐  Untergrund geprüft: Ebenheit, Steifigkeit, Feuchte.
☐  Belag mit Untergrund und Nutzung verträglich.
☐  Randfugen eingehalten.
☐  Boden nicht unter festen Möbeln festgesetzt, wo der Hersteller es verbietet.
☐  Schwellen fertig.
Bad
☐  Abdichtungssystem fertig, Blatt THS-14C ausgefüllt.
☐  Ecken mit dem Systemdetail behandelt.
☐  Durchführungen abgedichtet, eine nach der anderen.
☐  Duschanschluss fertig.
☐  Geruchverschluss, Ablauf und Verbindungen zugänglich.
☐  Lüftung funktionsfähig, mit Nachlauf.


Küche
☐  Unter- und Oberschränke mechanisch befestigt.
☐  Arbeitsplatte befestigt.
☐  Absperrungen ohne Demontage zugänglich.
☐  Geruchverschluss zugänglich.
☐  Geräte nach Herstellervorgabe belüftet.
☐  Türen und Schubladen für den Transport sicherbar.
Gewicht
	Zeile
	Wert (kg)

	Gewicht vor dem Innenausbau
	

	Hinzugefügtes Gewicht
	

	Aktuelles Gewicht
	

	Noch zu montierende Ausstattung
	

	Vorgesehenes Endgewicht
	

	Verbleibende Reserve
	


Ist die verbleibende Reserve negativ oder kleiner als das Gewicht der fehlenden Ausstattung, stoppen Sie die Bestellungen und überarbeiten Sie das Budget THS-14E.
Auffälligkeiten und Korrekturen
	Auffälligkeit
	Los
	Korrektur
	Freigegeben am

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Datum der Kontrolle, und ausführende Person

Freigabe für die Abnahme: ja / nein

Hier nicht korrigierte Auffälligkeiten werden in Kapitel 15 zu Mängeln, Blatt THS-15B. Besser jetzt behandeln, solange der Zugang noch besteht.
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