THS-14F    Chapitre 14 — Le second œuvre		[image: ]
Contrôle avant la réception
Le chapitre 15 mesure ce qui est fini, pas ce qui est prévu
Cette fiche se remplit avant d’ouvrir le chapitre 15. Tant qu’une ligne reste « à terminer plus tard », la réception n’a pas de sens.
Général
☐  Tous les réseaux ont été validés avant fermeture.
☐  Photos des réseaux archivées, avec un mètre visible.
☐  Renforts repérés et photographiés, fiche THS-14B.
Parements et cloisons
☐  Fixations terminées.
☐  Jeux périphériques et d’acclimatation respectés.
☐  Portes fonctionnelles, sans frottement.
☐  Zones techniques restées accessibles.
Sol
☐  Support vérifié : planeité, rigidité, humidité.
☐  Revêtement compatible avec le support et l’usage.
☐  Jeux périphériques respectés.
☐  Sol non bloqué sous les meubles fixes, si le fabricant l’interdit.
☐  Seuils terminés.
Salle d’eau
☐  Système d’étanchéité terminé, fiche THS-14C remplie.
☐  Angles traités avec le détail du système.
☐  Traversées étanchées, une par une.
☐  Raccord de douche terminé.
☐  Siphon, bonde et raccords accessibles.
☐  Ventilation fonctionnelle, avec temporisation.


Cuisine
☐  Meubles bas et hauts fixés mécaniquement.
☐  Plan de travail fixé.
☐  Vannes accessibles sans démontage.
☐  Siphon accessible.
☐  Appareils ventilés selon leur fabricant.
☐  Portes et tiroirs sécurisables pour le transport.
Poids
	Ligne
	Valeur (kg)

	Poids avant second œuvre
	

	Poids ajouté
	

	Poids actuel
	

	Équipements restant à poser
	

	Poids final prévu
	

	Marge restante
	


Si la marge restante est négative ou inférieure à ce que pèsent les équipements restants, arrêtez les commandes et reprenez le budget THS-14E.
Anomalies et corrections
	Anomalie
	Lot
	Correction
	Validée le

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Date du contrôle, et personne qui le réalise

Accord pour passer à la réception : oui / non

Les anomalies non corrigées à ce stade deviennent des réserves au chapitre 15, fiche THS-15B. Autant les traiter maintenant, pendant que l’accès existe encore.
Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.
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