THS-15F    Kapitel 15 — Die eigene Arbeit prüfen		[image: ]
Technisches Dossier
Das Dokument, das mehr wert ist als Ihre Erinnerung
Dieses Verzeichnis wird abgehakt und dann als erste Seite des Dossiers abgelegt. Es bleibt beim Haus: in fünf Jahren, bei Unterhalt, Umbau oder Verkauf, ist es mehr wert als Fotos.
Bewilligungen und Pläne
☐  Bewilligungen erhalten.
☐  Schlusspläne, wie gebaut.
☐  Konstruktions- und Balkenpläne.
☐  Wand- und Dachschnitte.
Anhänger und Gewicht
☐  Technisches Blatt des Anhängers, THS-03B.
☐  Gewichtstabelle der Baustelle, THS-03A.
☐  Schlusswiegung und Masse, THS-15E.
Hülle
☐  Datenblätter der eingebauten Dämmstoffe.
☐  Datenblätter der Folien, Unterspannbahn und Dampfbremse.
☐  Datenblätter der Fenster und Türen, mit den Einstellungen.
☐  Datenblätter der Fassade und ihrer Behandlung.
☐  Register der Durchdringungen, THS-11C.
☐  Fotos vor dem Schliessen, mit einem Massstab im Bild.


Technische Installationen
☐  Elektroplan wie ausgeführt, THS-12A.
☐  Abgegebene Elektrodokumente, samt Sicherheitsnachweis.
☐  Leistungsbilanz, THS-12B.
☐  Sanitärpläne, Versorgung und Entwässerung, THS-13A.
☐  Vom Sanitär freigegebene Durchmesser und Gefälle, THS-13B.
☐  Schnittstelle zum Grundstück, THS-13E.
☐  Referenzen und Anleitungen aller Geräte.
Kontrollen
☐  Bericht der Luftdichtheitsmessung, pro Volumen und pro m2 Hülle.
☐  Thermografiebilder und Messbedingungen, THS-15D.
☐  Abnahmeprotokoll, THS-15A.
☐  Mängelliste, mit den Behebungsdaten, THS-15B.
Die Seite, die fast immer fehlt
Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen: erste

Zweite

Dritte

Vierte

Fünfte

Ablage
Papierdossier: wo

Digitaler Ordner: vollständiger Pfad

Sicherung: wo, und letztes Datum

Ein vollständiges Dossier ist das einzige Kästchen dieses Leitfadens, dessen Wert mit der Zeit steigt.
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